# Embosser un document

L'embossage direct depuis NAT est simple à utiliser mais n'a pas été assez testé pour tous les cas. S'il ne fonctionnait pas, voyez plus loin la procédure pour embosser avec Winbraille. Il sera prochainement possible d'envoyer le document transcrit dans DBT, donc d'embosser avec ce logiciel aussi.

## Embossage depuis NAT

### Configuration de l'embossage

1. Cliquez sur le bouton Options puis l'onglet Mise en page
2. Vérifiez que le nombre de caractères par ligne et le nombre de ligne par page correspond à votre embosseuse
3. Cliquez sur l'onglet Embossage, vérifiez la table braille de l'embosseuse (si vous utilisez DBT par ailleurs, codeUS est probablement la bonne table)
4. Sélectionnez votre embosseuse dans la liste ou, si vous êtes chevronné, la commande d'impression
5. N'oubliez pas d'Enregistrer vos nouveaux paramètres de configuration.

### Impression d'un document

Lorsque le fichier transcrit est ouvert dans l'éditeur, cliquez sur le bouton Embosser.

## Embossage avec Winbraille

Winbraille est un logiciel gratuit proposé par la société Index permettant de transcrire et d'embosser des documents.

Winbraille ne fonctionne qu'avec des embosseuses de la marque Index.

Ce programme n'est disponible que sous Windows et peut être télécharger sur le site web d'Index.

Les procédures suivantes ont été écrites pour la version 4.0 de Winbraille. Si vous ne disposez pas de la même version, il est possible que certaines étapes ne soient pas tout à fait pareilles, mais vous avez le principe.

### Procédure d'installation

1. Installer la rulefile french_g0_cbfr1252.ibk (transcription caractère par caractère pour la table cbfr1252): il suffit de copier la rulefile dans le répertoire "rulefile" situé à la racine du répertoire d'installation de Winbraille (probablement "C:\Program Files\Index Braille\winbraille").

### Création d'un profil de transcription pour l'embosseuse

C'est un vrai marathon, accrochez-vous, c'est parti:

2. Si ce n'est pas déjà fait, activer le "mode avancé" dans le menu "Apparence"; Winbraille redémarre;
3. Dans le menu "Profile", choisir "Gestion des profiles";
4. Choisir "Create new", séléctionner l'embosseuse et donner un nom;
5. Aller sur "Préférences" (profiter au passage pour choisir "Show Braille" ou "Show Text" si vous voulez voir les points brailles ou du texte);
6. Choisir "Formatting template";
7. Choisir "Edit formatting template";
8. Choisir "Style";
9. Choisir "Modify Braille style";
10. Choisir "Translate";
11. BRAVO! Vous y êtes!!! Prennez donc une pause café;
12. Choisissez dans le menu déroulant la rulefile que vous venez d'installer; Vérifiez que l'auteur est bien Bruno Mascret et qu'il s'agit bien d'une g0;
13. Maintenant, on revient en arrière en enregistrant à chaque fois: choisir "update template";
14. Choisir "update profile";
15. Redémarrer winbraille, et profitez-en pour reprendre un café;

Si vous disposez de plusieurs embosseuses, il faut créer un profil pour chacune d'entre elles. Si vous en avez trop, vous pouvez toujours m'en donner une.

Une fois ces opérations effectuées, il n'est plus nécessaire de les réitérer à chaque utilisation, vous pouvez directement passer aux étapes suivantes:

### Procédure d'embossage

16. Dans le menu "Profile", vérifier que le profil que vous avez créé est bien celui par défaut. Si ce n'est pas le cas, le mettre par défaut;
17. Ouvrir votre fichier transcrit par NAT avec winbraille.
18. Dans le menu Braille, choisir "Transcrire" (raccourci clavier: ctrl + t);
19. Vous avez un aperçu de ce que va donner l'embossage; Choisir ensuite "Embosser" dans le menu "Fichier" (racourci clavier: ctrl + b); Noter que la phase de transcription est facultative, il est possible d'embosser directement (i.e. sauter l'étape précédente);
20. Votre embosseuse devrait commencer à ronronner gracieusement... Vous pouvez aller prendre un café.

Retour au sommaire de l'aide

et

Tous les contenus (images, textes, vidéos...) de cette documentation sont sous licence creative commons de type
NAT est un logiciel libre sous licence GNU/GPL réalisé par Bruno MASCRET, Frédéric SCHWEBEL et Vivien GUILLET