# Options d'embossage

Notez tout d'abord que le nombre de caractères par ligne et le nombre de lignes par page se règle dans l'onglet de Mise en Page.

Vous devez connaître la table braille de votre embosseuse. Si vous utilisez DBT, c'est probablement "codeUS". Sinon, la table "français" est en général "CBISF" ou "CbFr1252".

Sélectionnez votre embosseuse dans la liste déroulante. Si vous désirez plutôt entrer une commande d'embossage, cochez la case et entrez la commande. Le fichier à embosser est représenté par $f dans la commande. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut entrer, évitez.

Retour au sommaire de l'aide

et

Tous les contenus (images, textes, vidéos...) de cette documentation sont sous licence creative commons de type
NAT est un logiciel libre sous licence GNU/GPL réalisé par Bruno MASCRET, Frédéric SCHWEBEL et Vivien GUILLET